Микроконтроллерный программируемый таймер-терморегулятор МПТТ-1.
Автор - Сергей Зелепукин, г. Орёл.
Радиолюбитель - №№5-9/2011.

См. дополнение к основной схеме прибора, поясняющее схему включения модуля А2 при установке различных типов индикаторов с «ОА» или «ОК» (файл mptt-1-Э3_A2_OA_OK.jpg, размещен в папке вместе с файлами PCAD). Схема необходима для сборки модуля «А2» при установке индикаторов с «ОК». Дополнительно приведены PCB модуля А2 для индикаторов с «ОК». Теперь будет 2-е платы модуля А2: 1-ый для индикаторов с «ОА» (основной), а 2-ой – «ОК» (дополнительный).